##{time:20}

##{TF:2:2}

##{SC:1:3}

##{MC:0:4}

$${TF:1:F}

雷达的距离分辨力只与发射信号的脉冲宽度有关，而与发射信号的带宽无关。 （ ）

$${TF:2:T}

一部脉冲压缩雷达的信号带宽为B，发射脉冲宽度为T，则其脉冲压缩倍数为D = BT，压缩之后的脉冲宽度。 （ ）



$${TF:3:T}

一部天线尺寸为Da的合成孔径雷达，它的方位横向分

辨力为。 （ ）

$${SC:1:A}

如果从天线连接到接收机输入端的传输线的损耗Lr = 0.5dB，而接收机的噪声系数FN = 2.5dB。那么传输线和接收机组合起来的噪声系数是（ ）

A：3.0dB； B：2.0dB； C：2.5dB； D: 3.5dB